**Тестоотсадочная машина для производства пряника с начинкой** **ТПМ-2**

Автоматическая отсадочная машина для производства пряника и сдобного печения (палочка или купол) с начинкой, а также пряника, овсяного, сдобного печения без начинки.

Позволяет выпускать продукцию с начинкой самой различной формы, веса и компоновки. Вес готового изделия может меняться. В процессе работы легко регулируется соотношение в изделии теста и начинки.

При отсаживании изделий с начинкой отрезание происходит пневматической диафрагменной резкой сжатием лепестков, при отсаживании без начинки заготовка отрезается струнной резкой. Форма изделия может быть круглой, овальной, в виде палочек или трубочек любой длины. По желанию, можно изготавливать изделия с ребристой поверхностью. Производятся модификации автомата для отсадки на листы и непрерывный под печи.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **ТПМ-2** |
| Производительность, кг/час | до 350 |
| Количество дюз | 6 |
| Тип конвейера | ленточный |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Рабочий объем бункера, л | 40+20 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 6 |
| Объем ресивера на компрессоре, л | 100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х1500х1800 |
| Масса, кг, не более | 600 |

**Преимущества:**

* Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).
* Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).
* Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).
* Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
* Элементы управления EMAS (Турция).
* Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

**Особенности:**

* Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 400 л/мин.

**Гарантия:**

* Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
* В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.
* После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
* Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки курьерской службой.

**Комплект поставки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во, шт.** |
| Тестоотсадочная машина для пряников с начинкой ТПМ-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

**Стоимость оборудования:**

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на условиях FCA Пенза** | **Рубли с НДС** |
| Тестоотсадочная машина для пряников с начинкой ТПМ-2 | 1 945 000,00 |

**Доставка оборудования:**

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

* DIMEX - www.dimex.ws
* Деловые Линии - www.dellin.ru
* ПЭК - www.pecom.ru
* GTD - www.gtdel.com

**Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

**Образцы готовой продукции**

